|  |  |
| --- | --- |
| **Pos. 0** | **Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung** |
|  | **Richter Acoustic-CompactBoard Typ MR 050250 V**  |
|  | Vorderseite: | *HPL:**Furniert:**Lackiert:* | Microperforation Lochraster 2,5 x 2,5 mm versetzt, Lochdurchmesser 0,5 mm*0,6 mm HPL Beschichtung**Dekor: xxxx**Echtholzfurniert, 0,5 mm Furnier auf CPL, Gesamtstärke 0,9 mm* *Holzart xxxxx* *seidenmatt lackiert**HPL-Beschichtung 0,6 mm**Lackiert nach RAL/NCS xxxx* |
|  | Mittellage: | Trägermaterial:Bohrung: | MDF 16 mm Andere Stärken möglich RV 120816 |
|  | Rückseite: | *HPL:**Furniert:**Lackiert:* | Akustikvlies*0,6 mm HPL in Gegenzugqualität**Echtholzfurniert, 0,5 mm Furnier auf CPL, Gesamtstärke 0,4 mm* *Gegenzugfurnier, grundiert**HPL-Beschichtung 0,6 mm* |
|  | Dicke: | ca. 17 mm |
|  | Kanten: | Umlaufend ABS-Kante 0,4 – 2 mm Furnierkante 0,6 – 2 mm Kante lackiert nach RAL/NCS |
|  | Formate: | Max. Paneelbreite 1220 mm; Längen auf Anfrage |
| **0,00 m²** |  | **………………….** | **………………..** |