|  |  |
| --- | --- |
| **Pos. 0** | **Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung** |
|  | **Richter Acoustic-CompactPanel Typ SC 300130**  |
|  | Vorderseite: | *Dekor:**Furniert:**Lackiert:* | 3 mm Schlitzbreite mit 13 mm Steg*Melaminharzbeschichtung**Dekor: xxxx**Echtholzfurniert, 0,5 mm* *Holzart xxxxx* *seidenmatt lackiert**Lackiert nach RAL/NCS xxxx* |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: | MDF 16 mmAndere Stärken möglich  |
|  | Rückseite: | Bohrung:*Dekor:**Furniert:**Lackiert:* | RV 1032Akustikvlies*Melaminharzbeschichtung**Echtholzfurniert, 0,5 mm* *Gegenzugfurnier, grundiert**Grundierung* |
|  | Dicke: | ca. 17 mm |
|  | Kanten: | Längskanten Nut-Feder-Profil zur übergangslosen Montage zwischen den EinzellamellenQuerkanten roh |
|  | Breite:Längen: | 192 mm304 - 4.080 mm |
| **0,00 m²** |  | **………………….** | **………………..** |