|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos. 0** | **Akustik-Wandverkleidung / Akustik-Deckenverkleidung** | | | | |
|  | **Richter Acoustic-CompactPanel Typ SC 400280** | | | | |
|  | Vorderseite: | *Dekor:*  *Furniert:*  *Lackiert:* | 4 mm Schlitzbreite mit 28 mm Steg  *Melaminharzbeschichtung*  *Dekor: xxxx*  *Echtholzfurniert, 0,5 mm*  *Holzart xxxxx*  *seidenmatt lackiert*  *Lackiert nach RAL/NCS xxxx* | | |
|  | Mittellage: | Trägermaterial: | MDF 16 mm  Andere Stärken möglich | | |
|  | Rückseite: | Bohrung:  *Dekor:*  *Furniert:*  *Lackiert:* | RV 1032  Akustikvlies  *Melaminharzbeschichtung*  *Echtholzfurniert, 0,5 mm*  *Gegenzugfurnier, grundiert*  *Grundierung* | | |
|  | Dicke: | | ca. 17 mm | | |
|  | Kanten: | | Längskanten Nut-Feder-Profil zur übergangslosen Montage zwischen den Einzellamellen  Querkanten roh | | |
|  | Breite:  Längen: | | 192 mm  304 - 4.080 mm | | |
| **0,00 m²** |  | | | **………………….** | **………………..** |