**Pos. 000** **Richter akustik & design GmbH & Co. KG**

**LightBeton Authentic**

Standardmaße: 3020 x 1250 mm (Standard: ohne Bekantung)

Standardstärke: 19 mm (Sonderstärken auf Anfrage)

Lieferung: auftragsbezogen ab Stückzahl 1

Abmessungen:

Produktaufbau: - 1,5 mm LightBeton-Deckschicht

- 16 mm B1-MDF-Trägerplatte

- 1,5 mm LightBeton in Gegenzugqualität

Bekantung: nach Kundenwunsch (LightBeton-, ABS-, Melamin- und PP-Kante möglich)

Kantenausführung: nach Kundenwunsch (Nuten, Fälzen, Fasen möglich)

Menge: m² EP: GP: